**新北区孟河镇滑坡地质灾害**

**隐患点治理工程**

**询 比 文 件**

**招标编号：ZMCJ09CG20252004**

**采购人：江苏中煤地质工程研究院有限公司**

**二〇二五年五月**

# 询比公告

本项目为新北区孟河镇滑坡地质灾害隐患点治理工程外协服务采购，采购人为江苏中煤地质工程研究院有限公司。现已具备采购条件，拟进行询比采购，欢迎符合资格条件的潜在供应商报名参选。

**一、比选说明**

1.1 项目概况：

本项目针对。采购内容包括：

标包1：土方工程（具体工作内容详见附件）；

标包2：施工劳务（具体工作内容详见附件）。

1.2 项目地址：江苏省常州市新北区

1.3标包划分：本项目划分为2个标包。各标包允许兼投兼中，具体标包划分情况及各标包限价如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标包号 | 标包名称 | 项目名称 | 工作内容 | 采购最高总价（含税，元） | 税率 | 备注 |
| 1 | 土方开挖 | 边坡清理工程 | 详见附件报价清单 | 160000.00 | 3% | 本次采购按照预估规模 \* 综合单价的方式报价，最终工程量以现场签证为准。 |
| 土方工程 | 详见附件报价清单 |
| 2 | 施工劳务 | 边坡防护工程施工 | 详见附件报价清单 | 420000.00 | 3% |
| 边坡排水工程施工 | 详见附件报价清单 |
| 防护栏、植物袋绿化等杂项施工 | 详见附件报价清单 |

**二、资格要求**

**（1）各标包通用资格要求**

1、响应人成立时间不少于1年，具有独立法人资格的合法企事业单位，能满足询比项目要求，提供有效期内的营业执照副本复印件并加盖响应人公章；

2、响应人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年1月以来任意一个月的财务报表；

3、具备近三年内不少于一项类似的业绩（以中标通知书或合同复印件为准）；

4、响应人未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为、商业贿赂等腐败行为，未被列入中煤长江地质集团系统禁止业务往来的承包商名单，未发生不良履约行为，近期没有发生安全、质量事故；

5、响应人不得与采购人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有响应人股权、在响应人中任职、存在亲属关系等；

6、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与；

7、未被“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的；未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的；未被信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、严重违法失信行为记录名单；

**（2）各标包专用资格要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标包号 | 标包名称 | 标包专用资质要求 |
| 1 | 土方工程 | 营业执照上经营范围应包括市政工程服务 |
| 2 | 施工劳务 | 营业执照上经营范围应包括劳务分包等相关内容，并具有安全许可证和劳务资质证书的单位 |

**（3）其他：不存在法律法规及询比人有关制度规定不得参与招标、询比等采购项目的情形**

##

## **三、主要日程安排**

1）采购文件的获取

（1）获取时间：2025-05-08 09:00 至 2025-05-15 17:00（北京时间）；

（2）获取方式：在“江苏中煤地质工程研究院有限公司公司官网”自行下载采购文件；（<https://www.zmyjy.cn/>）。

2）交响应文件截止时间和开标时间

截止时间：2025-05-16 10:30:00（北京时间）。(开标时间)；

地点：江苏中煤地质工程研究院有限公司（常州市天宁区和电路10号207室市场经营部）。

开标地点：常州市天宁区和电路10号216室第二会议室。

## **四、重要提示**

1、根据《国网财务部关于做好深化增值税改革有关工作的通知》（财税[2018]23号）文件要求，增值税税率按照最新的税率执行，在新签订合同中应明确合同不含税价、税率及税额，同时在合同中约定“若国家出台新的税收政策，则按新政策执行”。

2、中标候选人确定方式与推荐原则：合理最低价。

新北区孟河镇滑坡地质灾害

隐患点治理工程外协采购

项目编号：ZMCJ09CG20252004

标包X

**询比响应文件**

响应人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人地址：

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日

目录

1、响应函

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书

4、报价表

5、业绩材料

6、投标人资格要求

7、响应人诚信保证书

8、廉洁承诺书

9、询比需要的其他证明文件及材料

## 附件1：响应函

**响 应 函**

**江苏中煤地质工程研究院有限公司:**

根据贵方新北区孟河镇滑坡地质灾害隐患点治理工程外协采购（ZMCJ09CG20252004）标包X询比邀请，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表（供应商名称），提交响应文件并参加。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、我们的总报价为（大写） 元人民币。

3、我方派出的项目负责人 。

4、我们同意从规定的比选日期起遵循本响应文件，并在规定的比选有效期期满之前均具有约束力。

5、我们已详细审核全部比选文件及其有效补充文件，我们放弃对比选文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对比选文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

6、一旦我方成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同，保证于承诺的时间内完成本项目规定的工作内容。

7、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与供应商、其它供应商或者采购人恶意串通、决不向供应商、采购人工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、我方正式通讯方式为：

地址：

电话：

传真：

9、我方正式开户银行和帐号为：

开户银行：

帐号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年 月 日

## 附件2 法定代表人身份证明

**法定代表人身份证明**

响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（需同时提供正面及背面）

法定代表人身份证背面复印件

法定代表人身份证正面复印件

响应人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

 年 月 日

## 附件3 法定代表人授权委托书

**法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于 [国家或地区的名称] 的 [公司名称] 的在下面签字/签章的 [法定代表人姓名、职务] 代表本公司授权 [单位名称] 的在下面签字的 [授权代表的姓名、职务] 为本公司的合法代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 新北区孟河镇滑坡地质灾害隐患点治理工程外协采购 比选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权委托书于 [] 年 [] 月 [] 日签字生效，特此声明。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（签字/签章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

日期：

附：授权代表身份证复印件(需同时提供正面及背面)

授权代表身份证背面复印件

授权代表身份证正面复印件

**备注：被授权人签名处必须由本人签字，不得以私章替代。**

## 附件4 报价表

#### 包件1：土方工程报价一览表

**新北区孟河镇滑坡地质灾害隐患点治理工程—土方工程报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 暂定工程量 | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | **备注** |
| **一** | **边坡清理** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 清除地被植物 | 1.清除现状无需利用的色带、地被、苗木（含大型乔灌木）、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物；2.含场内短驳，外运弃置，运距、弃场自行考虑；3.具体情况施工单位自行勘察现场,方案自行考虑,满足现场及设计要求；4.按项包干； | 项 | 1.0 | 3.00% | 0.00  | 0.00  |  |
| 1.2 | 拆除砖石结构 | 1.拆除现状围墙、挡墙、栏杆等构筑物（含基础）；2.具体情况自行勘察现场,方案自行考虑；3.满足现场及设计要求；4.拆除物场内短驳，外运，运距、弃场自行考虑； | m3 | 500.0 | 3.00% | 0.00  | 0.00  |  |
| **二** | **土方工程** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 挖一般土方 | 1.削坡降坡及基础开挖，按设计要求完成锚拉墙前施工清理及修整坡面；2.土壤类别、挖土深度综合；3.含场内短驳，外运，运距、弃场自行考虑；4.具体情况自行勘察现场,方案自行考虑；5.满足现场及设计要求； | m3 | 5000.0 | 3.00% | 0.00  | 0.00  |  |
| 1.4 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别、挖土深度综合；2.含工作面及放坡增加工程量,场内短驳；3.素土回填沟槽及井周，密实度满足设计要求；4.含场内短驳，余土外运弃置，运距、弃场自行考虑；5.具体情况自行勘察现场,方案自行考虑;6.满足现场及设计要求; | m3 | 500.0 | 3.00% | 0.00  | 0.00  |  |
| **三** | **合 计** |  |  |  |  | **0.00** |  |
| **四** | 土方短驳 | 因场地受限，大型土方车辆进出困难，采用小型农用车辆倒运到场地外（5km范围内）集中外运。 | m3 | 100.0 |  |  |  | 如发生按时签证 |

响应人名称（盖章）：

法定（授权）代表人（签字/盖章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

####  包件2：施工劳务报价一览表

**新北区孟河镇滑坡地质灾害隐患点治理工程—施工劳务报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 计量单位 | 暂定工程量 | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 备注 |
| **一** | **边坡防护工程** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锚杆 | 1.钢筋锚杆（含防腐处理）；2.成孔直径Ф150，Ф32钢筋杆体L=15000（12000）@2000，含钢筋加工、安装；3.采用纯水泥浆二次注浆作业，含注浆管；4.含锚杆头部灌浆体清理、C30细石砼密封等具体要求详见设计图纸；5.工程量按锚杆长度计量; | m | 2172.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| 2 | 混凝土工程 | 1.C15商品砼垫层；2.含模板安、拆； | m3 | 12.69  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| 3 | 混凝土基础 | 1.C30混凝土梁浇筑（含格构梁、顶梁、基础）、养护；2.含模板安、拆；3.按图纸要求设置相应伸缩缝； | m3 | 154.64  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| 4 | 现浇构件钢筋制安 | 钢筋级别、种类综合; | t | 21.93  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| **二** | **边坡排水工程** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 排水渠道砌筑 | 1.坡顶截水沟，坡脚（墙脚）排、引水沟； 2.含图示10cmC15商品砼垫层浇筑，24cm厚MU15非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑沟壁，2cm厚1:2.5水泥砂浆找平层，5cm厚C30商品砼克顶浇筑；3.含模板安、拆及伸缩缝设置；4.具体要求详见设计图纸,； | m | 238.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| 6 | 集水井砌筑 | 1.集水井800\*800mm,深度满足设计图纸及现场要求；2.含图示10cmC15商品砼垫层浇筑，24cm厚MU15非黏土烧结砖水泥砂浆砌筑井壁(含井壁开孔)，过滤网，内壁用2cm防水水泥砂浆抹平，C15砼找平，带缝集水井盖板；3.含模板安、拆；4、具体要求详见设计图纸； | 座 | 1.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| 7 | 塑料管 | 1.DN300HDPE双壁波纹管（双壁承口,环刚度≥8KN/m2）；2.橡胶圈承插接口,参见06MS201-2/31；3.水泥砂浆包封（管顶、底及管腔两侧各10cm）；4.管道施工满足设计要求; | m | 10.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| **三** | **防护栏、植物袋绿化等杂项** |  |  |  |  |  |  | **三** |
| 8 | 隔离护栏安装 | 1.采用双边护栏,高度1.6m；2.浸塑丝经 4.5-5.5 毫米; 3.网孔 60\*120 毫米 四周双边丝；4.最大尺寸:1500\*3000 毫米；5.立柱: 48\*2 毫米钢管浸塑处理；6.具体要求详见设计图纸； | m | 108.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| 9 | 覆盖植被层 | 1.草种的选择及播种量确定应根据工程现场情况选择根系发达、生根性强、耐干 旱、耐高温、抗寒冷、抗病虫害草种; 2.基质选择应考虑土壤的强度和一定的蓬松度、土壤的吸水性、抗雨水的侵蚀性 以及植物生长发育所需的营养元素; 3.植生袋加工时应将经过处理的种子和保水剂、 营养等材料夹在两层可降解的无 纺布（或木浆纸）中间，并覆上抗老化绿网; 4.将混合好的基质填装到每一个袋中，饱满度达 80%时扎紧袋口。植生袋装土前 规格一般为 60 cm ×40 cm；装土后一般为 50 cm ×30 cm × 10 cm; 5.植生袋铺装前应清除坡面杂物， 清理后的坡面比格构面低 20 cm 左右。植生袋装土后绑紧绳子避免外溢。将装好土的植生袋由上而下均匀码放在格构内， 每码 好一排后踩实压紧再向上继续码放; 6.将装好基质的植生袋铺设在平整后的坡面上， 并用紧固件固定。紧固件可采用 直径 6 mm 的钢锚钉或竹钉，长度 200 mm～400 mm，紧固件密度不少于 5 个/m2; 7.具体要求详见设计图纸; | m2 | 936.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| 10 | 墙面脚手架 | 1.本项目涉及各类脚手架、施工平台、临时防护等费用按项包干；2.具体情况自行勘察现场,方案自行考虑,满足现场及设计要求； | 项 | 1.00  | 0.00  | 3% | 0.00  | 0.00  |  |
| **四** | **合 计** |  |  |  |  |  | **0.00** |  |

说明：**钢筋、水泥、混凝土、1.6m高双边护栏这些为甲供材**，其余所有材料均有劳务单位自行负责。

响应人名称（盖章）：

法定（授权）代表人（签字/盖章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

## 附件5 业绩材料

**供应商类似业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主方 | 合同金额(万元) | 签订合同时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：

1、如果行列数不够，请自行增加。

**2、请响应人根据本格式要求如实填写业绩情况表，所附中标通知书或合同复印件加盖公章。**

响应人名称（盖章）：

法定（授权）代表人（签字/盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件6 投标人资格要求

**（1）各标包通用资格要求**

1、响应人成立时间不少于1年，具有独立法人资格的合法企事业单位，能满足询比项目要求，提供有效期内的营业执照副本复印件并加盖响应人公章；

2、响应人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年1月以来任意一个月的财务报表；

3、具备近三年内不少于一项类似的业绩（以中标通知书或合同复印件为准）；

4、响应人未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为、商业贿赂等腐败行为，未被列入中煤长江地质集团系统禁止业务往来的承包商名单，未发生不良履约行为，近期没有发生安全、质量事故；

5、响应人不得与采购人存在利益关系，包括但不限于采购人领导和关键岗位人员持有响应人股权、在响应人中任职、存在亲属关系等；

6、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理或被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时参与；

7、未被“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”的；未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的；未被信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、严重违法失信行为记录名单；

**（2）各标包专用资格要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标包号 | 标包名称 | 标包专用资质要求 |
| 1 | 土方工程 | 营业执照上经营范围应包括市政工程服务 |
| 2 | 施工劳务 | 营业执照上经营范围应包括劳务分包等相关内容，并具有安全许可证和劳务资质证书的单位 |

## 附件7响应人诚信保证书

**响应人诚信保证书**

**致：江苏中煤地质工程研究院有限公司**

为了诚实、客观、有序地参与项目比选投标活动，愿就以下内容作出保证：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的响应人平等参加政府采购活动。

二、参加比选人组织的比选活动时，严格按照比选文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与比选投标各相关方的合法行为，接受比选投标活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加比选投标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动比选投标活动健康开展，对比选投标活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加此次投标。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供货物及服务。

若本企业（单位）发生有悖于上述保证的行为，愿意接受法律法规中对投标人的相关处理。

**本保证书是本项目响应文件的组成部分。**

响应人公章：

法定代表人签字或盖章：

授权委托人签字：

日期： 年 月 日

## 附件8廉洁承诺书

**廉洁承诺书**

为维护公平竞争的市场秩序，我方自愿在参与贵方组织比选采购（合作）等商业往来活动中，加强有关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为发生，特做出以下承诺：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范商务人员廉洁从业行为。

二、决不伙同他人串标、围标或非法排挤竞争对手，决不在商业活动中提供虚假资料，决不发生损害贵方合法权益等行为，决不从事妨碍正常交易的其他违法行为。

三、决不违规获取贵方保密商业活动涉及的所有相关信息，决不与贵方工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属等，下同) 合谋进行弄虚作假、串通比选等违规活动。

四、决不为贵方工作人员赠送或馈赠礼金（现金）、礼品、有价证券、支付凭证、购物卡等，决不为贵方工作人员提供回扣、报销或支付任何应由其个人自负的各种费用、免费提供劳务等，绝不与贵方工作人员从事商业活动相关的物资买卖及中介活动等。

五、决不为贵方工作人员提供和安排有可能影响公平、公正交易的宴请、健身、度假、旅游、娱乐等活动。

六、决不为贵方工作人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

七、决不为贵方工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

八、决不违反规定为贵方工作人员在我方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

九、贵方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，我方有配合提供证据、作证的义务。

十、未经贵方同意，我方不向任何新闻媒体、第三人述及有关贵方工作人员恪守商业道德方面的评价、信息。

十一、我方承诺未被国家机关列入执行行贿人“黑名单” 或失信被执行人。

十二、发现贵方工作人员有违反本承诺书行为或行为倾向的，将及时提醒纠正并向贵方纪检监察部门举报，同时积极配合贵方进行调查(纪检联系人:魏长青，联系电话:18861251258)。

十三、本承诺书构成我方与贵方之间进行的所有商业活动所签订合同的不可分割的一部分，不因相关合同期限届满而终止。

我方自愿接受社会及贵方监督，如有违反本承诺，贵方有权采取列入供应商黑名单、终止合作、追究相关民事、行政和刑事责任等措施；给贵方造成不良社会影响或经济损失的，我方无条件同意解除、终止双方进行的任何商业活动(如，已中标，则中标无效；已签订合同的，终止执行，暂停结算合同未支付款项)，无条件赔偿贵方遭受的经济损失，并列入永久禁入贵方供应商黑名单。

承诺方：（盖章）

法定代表：（签字或盖章）

注册地址：

单位联系人：

联系电话：

## 附件9询比需要的其他证明文件及材料

**询比需要的其他证明文件及材料（若有）**